16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez * 
	A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
	

	I. szakasz: Ajánlatkérő
	

	I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	

	Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
	

	Postai cím: Városház tér 1.
	

	Város: Székesfehérvár
	Postai irányítószám: 8000
	

	II. szakasz: Tárgy
	

	II.1) Meghatározás
	

	[bookmark: _GoBack]II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iszapsűrítő berendezés beszerzése a Székesfehérvári Szennyvíztisztító Telep részére
	

	II.2) A közbeszerzés mennyisége
	

	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
2 darab Iszapsűrítő berendezés beszerzése a Székesfehérvári
Szennyvíztisztító Telep részére:
Az iszapsűrítő berendezéseket a flokkuláló-, mosó-, erősáramú-, vezérlő- és segédberendezéseivel
együtt, a jelenleg üzemelő berendezés helyére beépítve és beüzemelve kell szállítani.
Elvégzendő főbb feladatok:
o Az iszapsűrítő berendezések és segédberendezései leszállítása a jelenleg üzemelő berendezés
helyére beépítve és beüzemelve.
o A beépítésbe beleértendő a közművezetékek csatlakoztatása (szükség szerinti átmérő illesztése),
valamint a szennyvíztisztító telepi mérésadatgyűjtő és irányítástechnikai rendszer
kommunikációjába bekapcsolása.
o A rothasztóra feladó iszapszivattyúk közös sűrített iszap tartályról, szintvezérléssel üzemelnek,
így a meglévő iszaptartály cseréje.
o Az iszapsűrítő berendezések szennyvíziszappal, valamint csurgalékvízzel érintkező acél elemeit
(EN 10088-1:2005 szerinti) 1.4571 ASTM 316 Ti anyagból-, az egyéb acél elemeit korrózióállósági
szempontok alapján 1.4401 ASTM 316 anyagból javasolt gyártani.
o 2 hónapos próbaüzem, mely során igazolni szükséges a megadott teljesítménymutatókat az
alábbiak szerint:
• volumetrikus- és szárazanyag terhelhetőség;
• sűrített iszap garantált, maximális szárazanyag tartama;
• csurgalékvíz garantált, maximális szárazanyag tartalma;
• fajlagos polielektrolit felhasználás;
Csapolt fölösiszap jellemzők:
Éves átlagos volumetrikus terhelés (m3/a): 250 000
Éves átlagos szárazanyag terhelés (kg TS/a): 1 925 000
Szárazanyag átlagos koncentráció (g/l): 7,7
Közeghőmérséklet (°C): 14 - 27
Fizikai, kémiai tulajdonságok: terjedelemre tekintettel a műszaki dokumentáció tartalmazza.
Szivattyúzási tulajdonságok:
Sűrítőre feladható térfogatáram tartomány (manuálisan szabályozott) (m3/h / gép): 5 - 25
Vegyszerfeladás térfogatáram tartomány (manuálisan szabályozott) (l/h / gép): 240 - 1400
Rothasztóra feladott térfogatáram (közös iszaptartályról szintvezérelt) (m3/h / gép): 11,0
Öblítővíz jellege: tisztított szennyvíz
Sűrítési jellemzők:
Átlagos napi volumetrikus terhelés (m3/d): 685
Átlagos napi szárazanyag terhelés (kg TS/d): 5 274
A sűrítés átlagos napi időtartama (h): 19,92
Elvárt teljesítménymutatók:
Garantált minimum szárazanyag tartalom az iszapban (g/l): 40,0
Garantált maximum szárazanyag tartalom a csurgalékban (g/l): 1,7
Maximális (átlagos TS-hoz tartozó) fajlagos villamos energia felhasználás (kWh/kg TS): 0,039
Maximális (átlagos TS-hoz tartozó) fajlagos PE felhasználás (kg/kg TS): 0,0041
Minimális élettartam (üó): 80 000
További információ a műszaki dokumentációban.
	

	IV. szakasz: Eljárás
	

	IV.1) Meghatározás
	

	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: III. Rész, XVII. fejezet
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	IV.2) Adminisztratív információk
	

	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2
	

	A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
	

	A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [4 ][8 ][3 ][4 ][ ]/[ 2][0 1][ 8][ ] (KÉ-szám/évszám)
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	V. szakasz: A szerződés teljesítése
	

	V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	

	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)1
	

	Hivatalos név: Aquasolv Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
	

	Postai cím: 1165 Budapest, Hunyadvár utca 20. fszt. 1.
	

	Város: Budapest
	Postai irányítószám: 1165
	

	V.2) A szerződés teljesítése
	

	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt x igen O nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:
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	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [44.677.700 ] Pénznem: [H][U][F]
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	VI.1) További információk:2
	

	
	

	1 szükség szerinti számban ismételje meg
	

	2 adott esetben
	



