KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Sydnex Kft.

	Postai cím: 3565 Tiszalúc, Hársfa utca 4-8.

	Város: Tiszalúc
	Postai irányítószám: 3565


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: „GINOP-1.2.1-16-2017-00164 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése a Sydnex Kft-nél eszközbeszerzéssel, épület felújítással, és komplex termelésirányítási rendszer beszerzésével” elnevezésű program keretében Technológiai rendszerek beszerzése.


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
1. rész 1 db 3 RÉTEGŰ COEXTRUDÁLT FÓLIA FÚJÓ EXTRUDER - Használható alapanyag: LD, LLDPE, Metalocén PE, HDPE - Kiterített fólia szélessége : max. 1300 mm (1000-1300 mm) - Fólia vastagsága : 15 – 150 mikron - Gyártási teljesítmény : legalább 180 kg / óra 1100 mm x 20 mikron és 80 m/ perc 
2. rész 1 db Automata Nagy sebességű vastag zsák vágó és hegesztő gép + feszesség nélküli hegesztő egység szervó motor vezérléssel vékony és vastag fenék hegesztett zsákok gyártására alkalmas - gyártható zsák hosszúsága : 400 – 1400 mm között - gyártható zsák szélessége: legalább 800 mm - Megállítás érzékelő anyag begyűrődése esetén - Nyomda fotocella érzékelő: - Automata megállító rendszer amennyiben a nyomat nem megfelelő pozícióban van. - Számítógép vezérelt szervó motoros rendszer - Zsák hossza és a fólia sebessége érintő kijelzős vezérléssel - Össszes mennyiséget számláló berendezés: 1 szett - Töltés leszedő berendezés: legalább 1 szett - Hegesztő kés berendezés az általános vékony zsákokhoz : legalább 1 szett - Hegesztő kés berendezés vastag zsákokhoz : legalább 1 szett - A vastag zsákok hegesztésére használt hegesztő berendezés fűtése alsó és felső melegítéssel - Feldolgozható vastagság: legalább 0,020 – 0,12 mm között - Légtengely : legalább 1 szett - Automata emelőegység - Teljesen Automata 1 pályás kivágó rendszer - PLC vezérlés a kivágó rendszer működtetéséhez 1 db - Motorizált hulladék kiszállítás és csipesz és kihordó szalag működtetés - A kivágó berendezés időzíthető funkcióval - Az autómata kivágó gép kihordó szalag 
3. rész 1 db Automata Elektromos Nagy sebsségű vágó és hegesztő gép (Dupla fotocellával) szervó motorral alklamas nyomdázott ingvállas hordtáska és talphegesztett tasakok gyártására - gyártási mérettartománya: zsák szélessége (300-350 mm (között) x2 ) 2 pályás működés esetén - gyártási mérettartománya: zsák hosszúsága (650-700 mm között) - Fotó jel érzékelő a nyomdázott zsákokhoz : legalább 2 szett - Megállító funkció amennyiben a nyomat nem megfelelő helyen van - Tömbösítő tüske : legalább 2 szett (az autómata gyüjtéshez) - Megállító funkció amennyiben a fólia felgyűrődik - Külön beadagoló egység a 2 külön pályához - Kihordó szalag - Frekvenciaváltó: - Számítógép vezérelt szervó motor rendszer - Érintő kijelzős vezérlés - Össz mennyiség számláló - Légtengely : legalább 2 szett - Automata emelő egység : (a tekercs letekercselési pozícióba állítással). 
4. rész 1 db zárószalagos szemeteszsák gyártó rendszer Specifikáció: - Késztermék szélessége: 200-1300 mm között - Maximális anyatekercs átmérő: legalább 900 mm - Oldalél szabályzó rendszer (EPC egység) - Automata feszességszabályzó rendszer Légtengely (1300 mm) : 3“ x 1 - Szükséges áram : 2,5 KW Behúzó szalag specifikáció - Szalag vastagság : 0.02.-0.025 mm (HDPE) között - Szalag szélessége :120 mm maximum - Szalag tekercs maximális külső átmérő: maximum 1000 mm - Meleg levegős erősítő hegesztő rendszer legalább 1 szett - Automata behúzószalag váltó egység Hegesztő és perforáló egység specifikáció - Zsák szélesség : legalább 1100 mm – Fólia vastagság: 0.025-0.100 mm (LDPE , egy réteg) o 0.008-0,03 mm (HDPE, egy réteg) között - Feltekercselő specifikáció – Feltekercselés módja : cséve nélküli - Késztermék szélesség : 100 – 400 mm között - Maximális tekercselési átmérő: 100-150 mm között Gyártható Húzózáras zsák mérettartomány: - zsák szélesség : legalább 500-1000 mm között - zsák hosszúság: legalább 500-1200 mm között Címkéző gép - Alkalmazható címkepapír szélesség : 40-150 mm között - Címkepapír maximális átmérő: 400 - 500 mm között.

	


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:     III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája:      113. § (1) bekezdés


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2      2018. július 20.                             


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1 4. rész 1 db záró szalagos szemeteszsák gyártó rendszer

	Hivatalos név: Lung Meng Machinery Co., Ltd.

	Postai cím: 8866 Tainan Huang Kung Rd. Yung Kang Ind. Area 20.

	Város: Tainan, Taiwan 
	Postai irányítószám: 8866


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt     X igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 4. rész: 2019.06.03.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 4. rész 2019.06.03.

	V.2.4) A szerződés értéke
[bookmark: _GoBack]A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 4. rész: 190 144, 788
Pénznem: USD


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	


1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
