16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
	A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

	I. szakasz: Ajánlatkérő

	I.1) Név és címek1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

	Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (Megrendelő)

	Postai cím: Diós árok 3.

	Város: Budapest
	Postai irányítószám: 1125

	Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlatkérő nevében eljáró Ajánlatkérő)

	Postai cím: Lajos u. 103. B. ép. 2. em.

	Város: Budapest
	Postai irányítószám: 1036

	II. szakasz: Tárgy

	II.1) Meghatározás

	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Vállalkozási szerződés az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására Magyarországon – 3. csomag

	II.2) A közbeszerzés mennyisége

	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 

A kivitelezés főbb mennyiségei az alábbiak:

Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet 
3000 Hatvan Balassi B. u. 16. Hrsz.:2713/5 Műhelysor, Szakrendelő, Gyógyászati bolt, Hotel
épület, Nővérszálló
2170 Aszód Baross u. 4. Hrsz.:851/4 Szakrendelő, Ügyelet épülete(i)
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került
többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet
épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához
szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési
eljárás tárgya a „Vidéki egészségügyi intézmények épületeinek energetikai
fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 azonosító számú projekt kivitelezési
munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési
dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt az Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet 3000 Hatvan Balassi B. u. 16.
Hrsz.:2713/5 Műhelysor, Szakrendelő, Gyógyászati bolt, Hotel épület, Nővérszálló és 2170
Aszód Baross u. 4. Hrsz.:851/4 Szakrendelő, Ügyelet épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az
építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az
elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és
épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos
hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, hő- és füstelvezető (RWA) rendszer
kiépítését, valamint egy napenergiát hasznosító melegvíztermelő, villamos energiát termelő
napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet
követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek
minél magasabb megtakarítására.

Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek)
külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek)
homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán
mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni
szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Továbbá
telepítésre kell kerülnie napkollektoros, napelemes rendszernek is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett
mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival:
Homlokzati nyílászárók cseréje 984,08 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival:
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos
kőzetgyapot hőszigetelése 1522 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival:
Tető hő-és vízszigetelése 1164,14 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése
kapcsolódó munkáival:
Homlokzati EPS és lábazati XPS
hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ
szerinti tűzgátló sávokkal 3399,8 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer
korszerűsítése kapcsolódó munkáival:
• Gázkazán cseréje elektromos, gázfüstgáz
és fűtésoldali szereléssel 3db
622 kW, 1db 246 kW, 2db 60 kW, 1db
26 kW
• Strangszabályzás, Radiátor és
termoszelep csere 652 db radiátor 711
db termoszelep
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer
kiépítése kapcsolódó munkáival:
épület szintjei: 4 szint
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
kapcsolódó munkáival:
• Napkollektoros energiarendszer
kialakítása 2 klt (kb. 101,84 m2
felületen)
• Napelemes energiarendszer kialakítása
Teljesítmény: 91,68 kWp (346 db
napelem)
• Hőszivattyú kiépítése: 4db 60kW levegővíz
hőszivattyú

Az ütem becsült értéke: 1.021.133.452 nettó HUF.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1.
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek
között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai
célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Vidéki egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
A projekt a Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Hrsz.:3144/2 A,B, B-D
nyaktag, D fejépület, D,G épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő
technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani
követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai
beruházás tartalmazza a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési
rendszerek korszerűsítését a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének
való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb
megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek)
külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati
falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt
szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges
a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer
szabályozását. Továbbá beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett
mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje
kapcsolódó munkáival
Homlokzati tervezett nyílászárók cseréje 6991
m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 9810,22 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése
kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési
rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló
sávokkal 10149 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer
korszerűsítése kapcsolódó munkáival
• Gázkazán cseréje elektromos, gázfüstgáz
és fűtésoldali szereléssel
• 12 db kondenzációs kültéri (35kW/db);
beltéri 2db (460kW/db); gyors
gőzfejlesztő 1db (850 kg/h)
• Strangszabályzás,
• Termoszelep csere 946 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
kapcsolódó munkáival
Hőszivattyú kiépítése: 40 db gázbázisú
abszorpciós hőszivattyú (1412 kW; 35,3
kW/db)
Az ütem becsült értéke: 1.792.569.721 nettó HUF

Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai
korszerűsítése - Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő 8500 Pápa,
Jókai Mór utca 5-9.

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek
között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai
célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Vidéki egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
A projekt a Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézet Szakrendelő 8500 Pápa, Jókai Mór
utca 5-9. A,B,D Hrsz.: 2889/1/A/3; C Hrsz.: 2889/1/A/1; G Hrsz.: 2889/1/A/5; E Hrsz.:
2889/1/B/8 épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó
nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek,
így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső
határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését,

kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek)
külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati
falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt
szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges
a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését. Beépítésre kell
kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.
5.3.1. Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett
mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje
kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 1334 m2
Padlás utólagos hőszigetelése
kapcsolódó munkáival
• Tetőtéri egyéb (ferde, függőleges)
hőszigetelés 1451 m2
• Járható/teherbíró padlásfödém utólagos
kőzetgyapot hőszigetelése 4156 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 601 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése
kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési
rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló
sávokkal 6202 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer
korszerűsítése kapcsolódó munkáival
• Gázkazán cseréje elektromos, gázfüstgáz
és fűtésoldali szereléssel 18 db
34,9 kW kültéri kondenzációs kazán
• Strangszabályzás,
• Radiátor és termoszelep csere 452 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
kapcsolódó munkáival
20 db 35,3 kW (706 kW) ROBUR GAHP AR
gázbázisú abszorpciós hőszivattyú
Az ütem becsült értéke 1.287.256.139 nettó HUF.

[bookmark: _GoBack]Állami Egészségügyi Ellátó Központ - Vidéki egészségügyi intézmények energetikai
korszerűsétése - Felső-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. Hrsz.: 3553/16
épülete

A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek
között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai
célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges
közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a
„Vidéki egészségügyi intézmények épületeinek energetikai fejlesztése” című,
KEHOP-5.2.2/16-2016-00108 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban
részletezettek szerint.
A projekt a Felső-Szabolcsi Kórház 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. Hrsz.: 3553/16
épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon
épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem
felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek)
jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és
födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, kiépítését
tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek)
külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati
falainak, a lábazatoknak és a lapostetőnek. A lapostetőn a jelenlegi szigetelés megtartásra kerül.
A fémlemez attikafedések elbontásra kerülnek. Utólagosan 22 cm kőzetgyapot szigetelés készül,
a jelenlegi szigetelés megtartásával. Az új tetőszigetelés bitumenes vastaglemez. Cserélni
szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Egyes
épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítése, a hőcserélők és lapradiátorok cseréje is
indokolt. A korszerűtlen napkollektor átalakítása is szükséges energetikai szempontból.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett
mennyiségei:

Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó
munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 4362,7 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos
kőzetgyapot hőszigetelése 3 850 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó
munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 4 631 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése
kapcsolódó munkáival
Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési
rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló
sávokkal 11 372 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer
korszerűsítése kapcsolódó munkáival
• Gázkazán cseréje elektromos, gázfüstgáz
és fűtésoldali szereléssel 1 db
63,7 kW kondenzációs kazán
• Radiátor és termoszelep csere 243 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
kapcsolódó munkáival
Napkollektoros rendszer kiépítése: 32,6 kW
Az ütem becsült értéke: 1.022.558.506 nettó HUF.

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra
vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt,
műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is
elfogadja.

CPV kód(ok):
45110000-1 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000-2 Magasépítési munka
45262700-8 Épületátalakítási munka
45262800-9 Épületbővítési munka
45300000-0 Épületszerelési munka
45260000-7 Tetőfedés és egyéb különleges szakipari munkák
45262300-4 Betonozás
45261400-8 Szigetelési munkák
45262522-6 Kőművesmunka
45262600-7 Különféle különleges szakipari munkák
45313100-5 Felvonó szerelése
45315100-9 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000-6 Szigetelési munka
45324000-4 Gipszkartonozás
45350000-5 Gépészeti szerelések
45400000-1 Épületbefejezési munka
45420000-7 Asztalos- és ácsipari szerelés
45331000-6 Fűtés, szellőzés és légkondicionálás szerelése
45421140-7 Lakatosipari szerelés az ajtók és ablakok kivételével
45430000-0 Padló- és falburkolás
45442100-8 Festés
45443000-4 Homlokzati munka
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(KBT. 105. § (2) BEKEZDÉS C) PONT)

	IV.2) Adminisztratív információk

	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2018.02.26.


	V. szakasz: A szerződés teljesítése

	V.1 A szerződést kötő fél (felek)

	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek)1

	Hivatalos név:   Dél-Konstrukt Építőipari Zrt.

	Postai cím: Cserzy Mihály u. 35.

	Város: Szeged
	Postai irányítószám: 6724

	Hivatalos név:   ZERON Befektető Zrt.

	Postai cím: Meggyesalja utca 5. 1. em. 3.

	Város: Miskolc
	Postai irányítószám: 3530

	V.2) A szerződés teljesítése

	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt: X igen o nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka: -

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.08.12.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.09.13.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: [1.678.207.731,- Ft] 
Pénznem: HUF

	VI. szakasz: Kiegészítő információk

	VI.1) További információk:2 
Jelen adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés jelenleg is hatályban van.

A tárgyi szerződés keretében a Kbt. 43. § (7) bekezdésében foglalt egy évnél hosszabb időre kötött szerződés tekintetében a megkötéstől számítva történő évenkénti aktualizálás első évfordulójának napjáig (2019. 09. 19.) összesen bruttó 2.131.323.818,- Ft került kifizetésre, az utolsó részteljesítés szerződésszerű teljesítésének elismerésére 2019.08.12-én, a teljesítés ellenszolgáltatásának kifizetésére 2019.09.13-án került sor.

	



