16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ

	Postai cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

	Város: Sárospatak
	Postai irányítószám: 3950


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iskolák infrastrukturális fejlesztése (EFOP)


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Boldogkőváraljai Körzeti Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése Beruházási munkálatok: - Műanyag nyílászárók beépítése: A nyílászárókat az épületegyüttesen részben kicserélték. Jelen projekt keretein belül a tornatermen szükséges még összesen 105 m2 nyílászárót kicserélni műanyag, fokozott hőszigetelésű nyílászáróra 5 légkamrás profillal 2 rétegű üvegezéssel külső párkánnyal és belső műanyag könyöklővel együtt. A belső falak javító glettelését, festését is el kell végezni. - Játszótér átépítése: Az iskola udvarán a meglévő játszótér jelen állapotában balesetveszélyes, a szabványnak nem felel meg. A játékok nincsenek biztonságos, leesést tompító aljzattal ellátva. A meglévő játékokat el kell bontani, és új játékokat telepítése szükséges. A meglévő területen 75 m2 gumiburkolatot fektetését kell elvégezni, 38 m gumi szegélyezéssel, szivárgó rendszerrel és zúzalékos alépítménnyel. Új játékok kerülnek elhelyezésre. Épül egy lengő gyalogút, egy egyszemélyes rúgós ügető, egy kétüléses hinta és kettő mérleghinta. - Gépészeti rendszer fejlesztése: A fűtési rendszer hőtermelő részének állapota olyan, hogy bármikor leállhat, megszűnhet a fűtés a téli időszakban. A kazánok cseréje halaszthatatlan. A kazánházban lévő elavult nyílt égésterű kazánok helyére 3 db új Vaillant kondenzációs kazánt beépítése szükséges. A kazánház berendezését teljesen át kell építeni. A kazánokhoz a gyári füstgáz elvezető készletet kell használni. Az új hőtermelő rendszert hozzá kell illeszteni a meglévő fűtési rendszerhez, ezért új szabályozást is kell készíteni. - Sportpálya felfestése: El kell készíteni a meglévő sportpálya felfestését 25 m2. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.08.27.


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	Postai cím: 3527 Miskolc, József Attila út 57.

	Város: Miskolc
	Postai irányítószám: 3527


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.12.11.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.19.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 24 624 903 Ft
Pénznem: [H][U][F]


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
