16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ

	Postai cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

	Város: Sárospatak
	Postai irányítószám: 3950


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iskolák infrastrukturális fejlesztése (EFOP)


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Károlyi Gáspár Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése. Beruházási munkálatok: Padlóburkolat bontása: A meglévő, felázott padlót a földszinten az alapig vissza kell bontani. Az emeleti részen szintén a meglévő leromlott állapotú burkolat bontása, új pvc padlóburkolat elhelyezése a feladat. Padlóburkolat készítése: A földszinti szerkezet alá 64,8 m3 tömörített kavicságyat kell készíteni. A kavicságyra 8 cm vasalt aljzat kerül. Erre ragasztandó 1 rtg. 4,5 mm vtg bitumenes lemez talajnedvesség elleni szigetelésként. A vízszigetelésre 10 cm lépésálló hőszigetelést kell készíteni. A padló aljzata 10 cm aljzatbeton. A földszinti és emeleti burkolat ragasztott, kopásálló pvc 864 m2 felületen. Szárító vakolat készítése: A földszinten a felázott tantermi oldalhatároló falak belső oldalán 1,2 m magasságban a vakolatot szerkezetig le kell verni, helyette falszárító vakolatrendszerrel kell megoldani a falak utólagos vízszigetelését. A régi lábazat burkolatot új burkolattal kell helyettesíteni. Festési munka: A tantermek falait és mennyezetét a szükséges helyeken 2 rtg-ben kell lefesteni. Tanterem ajtó csere: A tantermek ajtói elhasználódtak, a felújítást 16 db rétegelt lemez szerkezetű, fém tokkal ellátott ajtó cseréjét szükséges elvégezni. Gépészeti rendszer fejlesztése: A fűtési rendszer hőtermelő részének állapota olyan, hogy bármikor leállhat, megszűnhet a fűtés a téli időszakban. A kazánok cseréje halaszthatatlan. A kazánházakban lévő elavult nyílt égésterű kazánok helyett 3 db új Vaillant kondenzációs kazán (vagy azzal egyenértékű) építendő be. Az épület közepén építendő ki két új fűtőhelyiség, egy a földszinten, egy az emeleten. A kazánokhoz a gyári füstgáz elvezető készletet kell használni. A kazáncserével egy időben a radiátorok cseréje és az új csőrendszert is kiépítésre kerül. A rendszerhez új szabályozás készül. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.08.27.


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	Postai cím: 3527 Miskolc, József Attila út 57.

	Város: Miskolc
	Postai irányítószám: 3527


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.12.06.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.12.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 85 084 648 Ft
Pénznem: [H][U][F]


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
