16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ

	Postai cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

	Város: Sárospatak
	Postai irányítószám: 3950


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iskolák infrastrukturális fejlesztése (EFOP)


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Ricsei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése. Beruházási munkálatok: - Tüzihorganyzott kerítés készítése: A telekhatáron hiányzik 140 méter hosszon a kerítés. Az adott szakaszon 1,5 méter magas tűzi horganyzott táblás kerítésrendszer készül, a rendszerhez tartozó oszlopokkal és szerelvényekkel. -Térkövezés: Az udvar az iskolaépület bejáratánál Viacolor térkővel burkolt. Ezt a területet szeretné nagyobbítani az intézmény, hogy az iskolai rendezvények céljára jobban tudja használni az udvart. A burkolat alatti tükör készítése szükséges. A burkolat alá 20 cm zúzottkő alap készül. A tetejére kell fektetni a 6 cm vastag Viacolor klasszik típusú térkő burkolatot. A tervezett burkolat nagysága 150 m2. Az új burkolt terület köré 120 méter hosszon szürke beton kerti szegélyköves lezárás készül. -Játszótér kiépítése: Az iskola udvarán a meglévő játszótér jelen állapotában hiányos, a gyerekek számára kevés a játék. A meglévő területen 75 m2 gumiburkolatot kell fektetni, 38 m gumi szegélyezéssel, szivárgó rendszerrel és zúzalékos alépítménnyel. Új játékokat kell telepíteni. Épül egy lengő gyalogút, egy kombinált mászóvár, egy kétüléses hinta és kettő mérleghinta. -Aszfaltos sportpálya készítése: Az iskola udvarán az aszfaltos sportpálya felülete töredezetté vált, de javítható. Az aszfaltréteg letisztítása és kátyúzása után, a meglévő tetejére 40x20 m-es aszfaltozott pálya készül 5 cm vastagságban, aminek a telekhatár felőli oldalán 5 m magas 40 méter hosszú 50mmx50mm x 3 mm zártszelvény oszlopokra függesztett labdafogó hálórendszer kerül kiépítésre. Új kézilabda pálya felfestés kerül a kész aszfaltra. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.08.27.


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	Postai cím: 3527 Miskolc, József Attila út 57.

	Város: Miskolc
	Postai irányítószám: 3527


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.12.11.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.20.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 20 194 990 Ft
Pénznem: [H][U][F]


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
