16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Total-Gép Kft.

	Postai cím: Virágfürt utca 31.

	Város: Nyíregyháza
	Postai irányítószám: 4551


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: GINOP-1.2.1.-16-2017-00108 Total-Gép Kft.-nél - robot hegesztő és összeállító rendszer 


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Árubeszerzés 
Nómenklatúra: 
CPV: fő tárgy: 42997300-4  
Adásvételi szerződés, tárgya 1 db robot hegesztő és összeállító rendszer beszerzése. A besz. magában foglalja a szállítást és a beüzemelést is. Műsz. paraméterek: WRS-1280 robot hegesztő és összeállító rendszer részei: Vázszerkezet, gépburkolatok; hegesztő robot-1; hegesztő robot-2; pakoló robot; Előmelegítő rendszer; Plazma vágó rendszer; Képfelismerő, képfeldolgozó rendszer; Rendszer elektronika; Rendszer vezérlés és szoftverek; Biztonságtechnikai rendszer. RA10L hegesztő robot tul.: Karkinyúlás min.: 1800 mm ( max.: 2200 mm ) Min. terhelhetőség 8 kg; Tengelyek száma 6; Szögtartomány JT1 +/-180°; Szögt.
JT2 +155/-105°; Szögt. JT3 +150/-163°; Szögtartomány JT4 +/-270°; Szögt. JT5 +/-145°; Szögt. JT6 +/-360°; Ismétlési pontosság ± 0,06 mm; Tömeg: max.: 250 kg Robot vezérlő egység: Hajtás rendszer: digitális szervo rendszer; Programozás: AS vagy betanítás; Kapacitás: 8 MB; Külső memória: PCMCIA; Adatkommunkáció: RS232C ethernet; Kezelő panel: színes LCD kijelző Ener. igény: AC 400V 50Hz 3 fézis 12kVA; Méret: max.: 650 x 600 x 1300 mm Tömeg: max.: 250 kg Pakoló robot: Karkinyúlás: min.: 2000 mm Min.: terhelhetőség 80 kg; Tengelyek száma 6; Szögt. JT1+/-180°; Szögt. JT2 +140/-105°; Szögt. JT3 +135/-155°; Szögt. JT4 +/-360°; Szögt. JT5 +/-145°; Szögt. JT6 +/-360°; Ism. pontosság ± 0,07 mm; Tömeg: max.: 1000 kg Robot vezérlő egység: Hajtás rendszer: digitális szervo rendszer; Programozás: AS vagy betanítás; Kap.: min. 8 MB; Külső memória: PCMCIA; Adat kommunikáció: RS232C ethernet; Kezelő panel: színes LCD kijelző; Energia igény: AC 400V 50Hz 3 fézis 12 kVA; Méret: max.: 650 x 700 x 1300 mm Tömeg: max.: 250 kg Hegesztés fajtája: MAG; Hegesztési huzal: EMK6 (G3Si1); EN440: 1995 - 1,2 mm vezeték; Védőgáz: (82% Ar,18% CO2); Varrás méretek: egy réteg: a3 - a6 mm; több réteg: a8, a10, a12, a15 mm; max.20 mm Termelési kapacitás: min.: 15000 tonna/év A gép rendelkezzen CE minősítéssel. AK minden olyan megaj eszközt egyenértékűnek tekint, melynek műsz. jellemzői és paraméterei megf. a műsz. megfelelőségi nyilatkozatban meghatározott paramétereknek. AK felhívja az AT figyelmét, hogy amennyiben a felh. vagy a dok. meghat. gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, védjegyre, szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozást tartalmaz, az csak az adott dolog jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés mellett mindig a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az egyenértékűséget az AK külön felhívására az AT igazolniuk kell. AK ismételten rögzíti, hogy az áruk megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és AK azzal egyenértékű terméket is elfogad. AK az egyenértékűség bizonyítására előírja a Közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban 321. Kr.) 46. § (4) bek. utolsó fordulatában meghatározott bizonyítási módot. AT által megajánlott eszköznek a legfontosabb min. műsz. elvárásoknak és a műszaki megfelelési nyilatkozatban meghat. paramétereknek mindenben meg kell felelnie. A megajánlott eszk. részletes leírását (típus, megnevezés, gyártómű megnevezése, címe, letelepedési ország meghatározása), műsz. paramétereit tartalmazó dok-ot, a műszaki megfelelőségi nyilatkozatot a szakmai ajánlat részeként kérjük benyújtani. A Műszaki megfelelőségi nyilatkozat, a megajánlott berendezések műsz. dok. és a műsz-szakmai minőségi részszempontokra tett megajánlást alátámasztó doku. a műsz-szakmai Aj részét képezik, ezért a Kbt. 71. § (8) bek. b) pontjára tekintettel felhívjuk az AT figyelmét arra, hogy AK hp felhívás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja az Aj-t, amennyiben e dok-ok egyáltalán nem kerülnek benyújtásra és ezáltal a megajánlott eszközök nem beazonosíthatóak és műszaki megfelelőségük nem megállapítható.



IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:
Ajánlatkérő a Kbt. III. rész, XVII. fejezet szerinti nyílt eljárást alkalmazta.

	IV.1.2) Az eljárás fajtája:
Kbt. Harmadik Rész, Uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárás) 



IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:  (2018/07/10)



V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: LASRAM ENGINEERING Műszak Fejlesztő Kft.

	Postai cím: Ezred utca 2. B2/2.ép.5. 

	Város: Budapest
	Postai irányítószám:1044 


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt X igen  nem
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 
[bookmark: _GoBack]2018.09.29.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 
2018.11.30

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül:
458 389 800
Pénznem HUF



VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 Mindkét szerződő fél  egyetért a hirdetményben foglaltakkal. 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
