16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Sárospataki Tankerületi Központ

	Postai cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos utca 44.

	Város: Sárospatak
	Postai irányítószám: 3950


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Épületfelújítási munkálatok


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Jelen fejlesztés célja az udvar rendezése, aminek keretében a játszótér fejlesztése, és a csapadékvíz elvezetése szerepel. Megvalósítandó munkálatok: Játszótér kiépítése: Az iskola udvarán a meglévő játszótér jelen állapotában balesetveszélyes, a szabványnak nem felel meg. A játékok nincsenek biztonságos, leesést tompító aljzattal ellátva. A meglévő játszótéren 30 m2 gumiburkolatot fektetünk a meglévő játékok alá. Új játékokat is telepíteni szükséges. Épül egy láncos egyensúlyozó függőhíd, egy fészekhinta és egy kéttornyos őrvár csúszdával. Az új játékok is 30 m2 gumiburkolatos aljzatot kapnak szegélyezéssel. Vízelvezetés: Az udvar térkő nélküli részén a vízelvezetés nem megoldott. A területen megálló csapadékvíz feláztatja a laza talajt, járhatatlanná, használhatatlanná téve az udvar nagy részét, az épületek falai felszívják a nedvességet, a teherhordó talaj eláztatásával, annak teherbírása csökken, félő hogy az épület szerkezetében rongálódik. A meglévő térburkolatot 90 m2-en felszedésre kerül, alá kavics szűrőréteg készül. Felszíni csapadékvíz az épület tövéből felszíni rácsos folyókán keresztül kerül elvezetésre, az épületek tetejéről összegyűjtött csapadék egy vezetékrendszeren keresztül, az épület déli szárnyán lévő dufarton keresztül a fedett csapadékelvezető árokba kerül elvezetésre. Streetball pálya: Meglévő aszfaltos felületen streetball pálya vonalazás kerül felfestésre, egy darab kosárlabda palánk elhelyezéssel. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2018.09.20.


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

	Postai cím: 3527 Miskolc, József Attila út 57.

	Város: Miskolc
	Postai irányítószám: 3527


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2018.12.11.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2018.12.19.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 19 232 504 Ft
Pénznem: [H][U][F]


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
