16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Hejce Község Önkormányzata

	Postai cím: 3892 Hejce, Fő Út 5. 258

	Város: Hejce
	Postai irányítószám: 3892


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Iskolák infrastrukturális fejlesztése (EFOP)


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: A településen az utcákban nincs kiépítve csapadékvíz elvezető árok, szakaszosan szikkasztó árkok vannak. Nagy esőzések alkalmával a hegyekről lezúduló csapadékvíz hordalékot is szállít, veszélyeztetve a lakóépületeket. A tervezett csapadékvíz elvezető árkok befogadója a Szerencs patak. Burkolt csapadékvíz elvezető árkot kell kialakítani a Fő úton, Kossuth úton, Rákóczi úton. CS-1 jelű árok: A Fő út feletti hegyoldalról csapadékos időben a víz hordalékot szállít. A tervezett rácsos hordalékfogó a hordalék felfogására készül. A hordalékfogó folytatásába betonba rakott terméskőburkolattal ellátott árkot terveztünk mely a meglévő földárokba vezeti el a vizet. A tervezett hordalékfogó műtárgy hossza: 10 m, esés: 17,5%. A tervezett burkolt árok 40 cm fenékszélességű 1:1,5 rézsűhajlású, hossza: 30 m, esése: 17,5 %. CS-2 jelű árok: A Fő úton épül, mely 37412 számú országos közút. A tervezett árok a közút szelvényezés szerint bal oldalán épül 3+900-3+926 szelvény között. Az árok csatlakozik a meglévő burkolt árokhoz. A mellékutca kereszteződésében DN60 betonátereszt kell kiépíteni. A tervezett árok 20 cm vtg betonba rakott terméskőből készül 1:1,5 rézsűhajlással. A burkolt árok hossza: 16 m, esése: 24,61 %. A tervezett áteresz hossza: 10 m. CS-3 jelű árok: A 37412 számú közút szelvényezés szerinti bal oldalán a 3+059 -3+373 szelvény között épül. A tervezett árok burkolt árok TB 30/50/40 elemekkel. Az árok nyomvonala követi a jelenlegi földárok nyomvonalát. A befogadó a közutat keresztező DN60-as beton áteresz. A tervezett burkolt árok hossza: 314 m, esése 11 - 43,36 % változik. CS-4 jelű árok: A Kossuth út csapadékvizét vezeti el. Csatlakozik a DN60 beton átereszhez, mely a Szerencs patakba vezeti a vizet. Tervezett hossz: 233 m, melyből 12 m hosszú a meglévő áteresz. Tervezett burkolat TB 30/50/40, esés: 21,66 - 122 %. CS-5 jelű árok: A Rákóczi út csapadékvizét vezeti el. A tervezett burkolt árok 635 m hosszú, melyből 289 m a 087 hrsz-ú külterületi út mellett épül, 346 m a Rákóczi út páros házszámú oldalán épül. A 0+289 szelvénybe csatlakozik a CS-5-1 jelű árok. A tervezett burkolat TB 30/ 50/40 elem, esés: 20-67,3 %. A kapubejárók 5,0 hosszúak DN 40 beton csőből épülnek. Átereszt terveztünk a bekötőutaknál 0+055, 0+ 127, 0+277 szelvényben és a 0+292 szelvényben. CS-5-1 jelű árok: A Rákóczi út páratlan házszámú oldalán épül. Csatlakozik a CS-5 jelű árokhoz. Hossza: 206 m, esése: 20,5-64,03 %. A tervezett burkolat TB 20/30/30 elem. Kapubejárók 5,0 m hosszban DN40 betoncsőből készülnek. CS-6 jelű árok: A Fő úton épül a Bolt előtt. Hossza: 30 m, esése: 41%. TB 20/30/30 elemekből. Az elemre TBF 20 vízbeeresztős fed lap kerül elhelyezésre, mely a bolt megközelítését biztosítja. A Szerencs patakba a meglévő útalatti DN60 beton áteresz vezeti be a vizet. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2019.07.18.


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: MISA ÉPÍTŐIPARI, KERESKEDELMI és 						SZOLGÁLTATÓ Kft.

	Postai cím: 3860 Encs, Váci Mihály út 40.

	Város: Encs
	Postai irányítószám: 3860


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2019.12.06.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2019.12.11.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 59 951 030 Ft
Pénznem: [H][U][F]


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
