16. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek 1 (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
	Hivatalos név: Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás

	Postai cím: 3895 Gönc, Petőfi utca 8.

	Város: Gönc
	Postai irányítószám: 3895


II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
	II.1.1) A közbeszerzés tárgya: A ma gyermeke a jövő esélye! ERFA


II.2) A közbeszerzés mennyisége
	II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Megrendelő az Abaúj-Hegyközi Kistérségi társulás, a társulás tagtelepülésein közösségi tér kialakítását, illetve ahhoz kapcsolódó fejlesztéseket kíván megvalósítani. A tárgyi Vilmány-i épületben a fűtési rendszer korszerűsítését tervezik. Ezt egy faelgázosító kazán telepítésével, illetve ahhoz tartózó kiegészítő berendezésekkel, kívánják megoldani. A meglévő épület a 1920-30-as években épült, helyi viszonylatban hagyományos alaprajzi kialakításban. Teherhordó falai 60-cm vtg. terméskőből készültek, födéme alul-felül borított gerendás fafödém, rendkívül jó állapotban. A tetőszerkezete hagyományos torokgerendás szerkezet, a tetőforma sátortető, tetőfedése cserép, hátsó részen szintén cserépfedésű félnyeregtetős épületrész található. A tervezés során az épület szerkezetei változatlanul megmaradnak, kizárólag a hátsó félnyeregtetős épületrész kerül némileg átalakításra, ebben a helyiségben kerül kialakításra a gépészeti tér, melyben a szükséges gépészeti berendezések elhelyezésre kerülnek. A meglévő épületrész alaprajzi elrendezést teljes mértékben megmarad. A hátsó félnyeregteős részben egy belső 12 cm-es Km tégla fal elbontásra kerül, a keleti oldalon lévő ajtó befalazásra kerül KM. téglából, csorbázatos kialakítással. A helyiség padlóburkolata jelenleg földpadló, mely kibontásra kerül, illetve új tömörített kavicsfeltöltés, és 20 cm vastag vasbeton aljzat készül simított kivitelben. A Déli oldalon lévő ajtó, cserére kerül. Ide fém szerkezetű ajtó kerül beépítésre. Az épület udvarán zúzalékos térburkolatot, és 3 db személygépjármű parkolót kell elhelyezni. A födémszerkezetre tervezve van 30 cm hőszigetelés, mely kis befektetett összeg mellett nagy energetikai javulást eredményez. Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.


IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
	IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész, XVII. fejezet

	IV.1.2) Az eljárás fajtája: Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás


IV.2) Adminisztratív információk
	IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény 2
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám)

	IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2020.01.31.


V. szakasz: A szerződés teljesítése
V.1 A szerződést kötő fél (felek)
	V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) 1

	Hivatalos név: Traditional Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság

	[bookmark: _Hlk42692698]Postai cím: 1082 Budapest, Corvin Sétány 6. 4/28


	Város:Budapest
	Postai irányítószám: 1082


V.2) A szerződés teljesítése
	V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt igen 
A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

	V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: 2020.11.25.

	V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2020.12.30.

	V.2.4) A szerződés értéke
A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 6 215 000 Ft
Pénznem: [H][U][F]


VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk: 2
	 


_________________________________________________________________________________________________________
1    szükség szerinti számban ismételje meg
2    adott esetben
